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Монтаж террасной доски ДПК и МПК
Единые обязательные требования: безопасность настила, надёжность крепления, соблюдение технологической карты монтажа и пригодность основания обязательны во всех пакетах. BASE — стандарт TERRASOV по умолчанию.
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* Условие ECO для стыка на одной лаге: оба торца должны иметь полноценную опору и независимое штатное крепление. Решение применяется только при достаточной ширине лаги и совместимости с конструкцией доски и крепежа. В остальных случаях устанавливаются две лаги.
Важно: проект, технологическая карта TERRASOV и согласованная схема раскладки имеют приоритет. Дефекты и отклонения исходного материала, предварительно зафиксированные и согласованные с заказчиком, не относятся к дефектам монтажа.
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